**湘西州泸溪县千人以上集中式水源保护区划分方案**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 保护区名称 | 水源地名称 | 所在市州 | 所在县市 | 所在乡镇 | 所在流域 | 类型 | 水厂名称 | 服务乡镇 | 规模 | 保护级别 | 保护区范围 |
| 水域 | 陆域 |
| 1 | 湘西州泸溪县达岚镇集中供水工程地下水饮用水水源保护区 | 达岚镇集中供水工程地下水 | 湘西州 | 泸溪县 | 达岚镇 | 沅江-太平溪 | 地下水 | 达岚镇集中供水工程 | 达岚镇 | 千人以上 | 一级 | 以取水井为中心，半径30米的圆形范围内，西侧不超过道路迎心侧路肩 |
| 二级 | 不设 |
| 准保护区 | 不设 |
| 2 | 湘西州泸溪县石榴坪乡集中供水工程地下水饮用水水源保护区 | 石榴坪乡集中供水工程地下水 | 湘西州 | 泸溪县 | 石榴坪乡 | 沅江-合水溪 | 地下水 | 石榴坪乡集中供水工程 | 石榴坪乡 | 千人以上 | 一级 | 以取水井为中心，半径30米的圆形区域 |
| 二级 | 不设 |
| 准保护区 | 不设 |
| 3 | 湘西州泸溪县解放岩乡集中供水工程地下水饮用水水源保护区 | 解放岩乡集中供水工程地下水 | 湘西州 | 泸溪县 | 解放岩乡 | 沅江-沱江 | 地下水 | 解放岩乡集中供水工程 | 解放岩乡 | 千人以上 | 一级 | 以取水井为中心，半径30米的圆形区域 |
| 二级 | 不设 |
| 准保护区 | 不设 |
| 4 | 湘西州泸溪县小章乡小章村地下水、鱼塘冲水库饮用水水源保护区 | 小章村地下水 | 湘西州 | 泸溪县 | 小章乡 | 沅江—小章村地下水 | 地下水 | 泸溪县小章乡集中供水工程 | 小章乡 | 千人以上 | 一级 | 以取水井为中心半径30米的圆形区域 |
| 二级 | 以取水井为中心，半径330米的圆形区域，北侧、东南侧不超过道路背心侧路肩（一级保护区除外） |
| 准保护区 | 不设 | 不设 |
| 鱼塘冲水库 | 沅江—鱼塘冲水库 | 湖库 | 一级 | 水库水域 | 一级保护区水域边界外延200米的陆域，不超过道路迎水侧路肩、大坝迎水侧坝顶和第一重山脊线 |
| 二级 | 不设 | 水库汇水区域（一级保护区除外） |
| 5 | 湘西州泸溪县白羊溪乡亩溪弯地下水、鱼尾容水库饮用水水源保护区 | 亩溪弯地下水 | 湘西州 | 泸溪县 | 白羊溪乡 | 沅江—亩溪弯地下水 | 地下水 | 泸溪县白羊溪乡集中供水工程 | 白羊溪乡 | 千人以上 | 一级 | 取水井旁能溪河上游330米至下游30米的河道水域 | 以取水井为中心，半径30米的圆形区域，东北侧不超过道路迎心侧路肩以及一级保护区水域边界沿岸纵深10米 |
| 二级 | 一级保护区外上溯670米及下边界下延70米的河道水域 | 以取水井为中心，半径330米的圆形区域，东北侧不超过道路背心侧路肩以及二级保护区水域外边界纵深50米的区域（一级保护区除外） |
| 准保护区 | 不设 | 不设 |
| 鱼尾容水库 | 沅江—鱼尾容水库 | 湖库 | 一级 | 水库水域 | 一级保护区水域边界外延200米的陆域，不超过大坝迎水侧坝顶和第一重山脊线 |
| 二级 | 不设 | 水库汇水区域（一级保护区除外） |

**湘西州泸溪县千人以上集中式水源保护区划分方案**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 保护区名称 | 水源地名称 | 所在市州 | 所在县市 | 所在乡镇 | 所在流域 | 类型 | 水厂名称 | 服务村 | 规模 | 保护级别 | 保护区范围 |
| 水域 | 陆域 |
| 1 | 湘西州泸溪县潭溪镇大陂流村地下水饮用水水源保护区 | 潭溪镇大陂流村地下水 | 湘西州 | 泸溪县 | 潭溪镇 | 沅江—武水 | 地下水 | 泸溪县潭溪镇大陂流村集中供水工程 | 大陂流村 | 千人以上 | 一级 | 以1号、2号取水井连接线外径向30米的区域，西侧不超过道路迎心侧路肩 |
| 二级 | 不设 |
| 准保护区 | 不设 |
| 2 | 湘西州泸溪县潭溪镇楠木冲村能溪河饮用水水源保护区 | 潭溪镇楠木冲村能溪河 | 湘西州 | 泸溪县 | 潭溪镇 | 沅江—能溪河 | 地表水 | 泸溪县潭溪镇楠木冲村2-4组集中供水工程 | 楠木冲村 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至下游30米的河道水域 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米，不超过道路迎水侧路肩 |
| 二级 | 一级保护区水域外上溯670米及下边界下延70米的河道水域 | 一、二级保护区水域外边界纵深50米的区域，不超过道路背水侧路肩（一级保护区除外） |